ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 № 263

О внесении изменений в постановление Администрации города Шарыпово от 17.03.2014г. № 59 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2034 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (в редакциях от 08.10.2019г. №202, от 29.12.2021г. №288, от 01.04.2022г. №94)

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Шарыпово от 17.03.2014г. № 59 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2034 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» следующие изменения:
	1. в приложение №1 к постановлению внести следующие изменения:
		1. в части 3, главы 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения» таблицу 4.3.1. раздел «Водопроводные сети п.Дубинино» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| 2 | Реконструкция участка водопроводной сети ПВХ от водозаборных скважин до насосной станции второго подъема (Шарыповский район, 12 км автодороги г.Шарыпово-п.Дубинино, сооружение №12) с увеличением диаметра Ду 219 мм на Ду 225 мм с обустройством трех камер и установкой запорной арматуры. | 750 м | 2026 |

* + 1. Таблицу 6.2.2. в части 2 «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения», Главы 6 дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия) | Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Технические характеристики объекта | Год реализации мероприятия |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Значение показателя |
| аварийность (ед/км)  | стоимость мероприятия, в ценах 2021 года,тыс. руб. |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 12 | Реконструкция участка водопроводной сети ПВХ от водозаборных скважин до насосной станции второго подъема (Шарыповский район, 12 км автодороги г.Шарыпово-п.Дубинино, сооружение №12) с увеличением диаметра Ду 219 мм на Ду 225 мм с обустройством трех камер и установкой запорной арматуры. | Повышение надежности и эффективности работы системы, обеспечение бесперебойного водоснабжения,снижение потерь воды при транспортиров-ке, увеличение пропускной способности участка сети с 0,0753 м3/с до 0,0795 м3/с; распределение и регулирование гидравлических режимов, предоставление качественной услуги водоснабжения. | Шарыповский район, 12 км автодороги г.Шарыпово-п.Дубинино, сооружение №12 | Прот. L=750 м.п., Ду 219 мм, сталь, мощность 0,0753 м3/с | Прот. L=750 м.п., Ду 225 мм, полиэти- лен, мощность 0,0795 м3/с | 0,03 | 0,01 | 3842 | 2026 |

* 1. в приложение №2 к постановлению внести следующие изменения:
		1. в части 2 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий», главы 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» в Таблице 4.2.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ  | Объем работ | Срокстроительства |
| 7. | Реконструкция КНС №6 со строительством дополнительной пристройки, площадью 16 м2 для размещения щита управления электрооборудованием и заменой трех сетевых насосов на погружные с установкой запорной арматуры. | - | 2024 г. |

* + 1. В главе 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» в Таблице 6.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Характерис-тики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвести- ций, тыс. руб | Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | Реконструкция КНС №6 со строитель-ством дополнитель-ной пристройки, площадью 16 м2 для размещения щита управления электрооборудованием и заменой трех сетевых насосов на погружные с установкой запорной арматуры | Производительность (мощность) КНС-6: Q=600 м3/ч, площадь КНС-6: S=249,6 м2, размеры пристройки: 4м х 4м, высота 2,5 м  | - | 4898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4898 |

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шарыпово (Саюшева Д.В.).
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению в течении 15 дней со дня утверждения настоящей актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (www.gorodsharypovo.ru).

Глава города Шарыпово В.Г. Хохлов